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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
เรื่อง   ตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนและสิ่งสาธารณประโยชน์ในตำบลนาเรียง
อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช
…………………………………………..

       ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง   ได้ดำเนินการว่าจ้าง   ห้างหุ้นส่วนจำกัดนำเงินพาณิชย์  โดยนายนพพร  ประทุมทอง  ทำการซ่อมแซมถนนและสิ่งสาธารณประโยชน์ในตำบลนาเรียง   อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตามสัญญาจ้างเลขที่ 10/2551  ลงวันที่  12  กันยายน  2551  รายละเอียดดังนี้
โครงการซ่อมแซมถนนและสิ่งสาธารณประโยชน์ในตำบลนาเรียง  อำเภอพรหมคีรี  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปีงบประมาณ  2551  จำนวน   1  โครงการ
-ซ่อมแซมถนนสายบ้านนายเรียม หมู่ที่  1  ตำบลนาเรียง  โดยใช้ดินลูกรังถมหลุม,บ่อปริมาตรไม่น้อยกว่า  12 ลบ.ม.และถมหินคลุกทับหน้าปริมาตรไม่น้อยกว่า 8 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยผิวจราจรเรียบ        


-ซ่อมแซมถนนสายนางนาก - บ้านโพธิ์ หมู่ที่  2  ตำบลนาเรียง โดยใช้ดินลูกรังถมหลุม,บ่อปริมาตรไม่น้อยกว่า  20  ลบ.ม.   และถมหินคลุกทับหน้าปริมาตรไม่น้อยกว่า  20  ลบ.ม  พร้อมเกลี่ยผิวจราจรเรียบ  
-ซ่อมแซมถนนสายนายสีมิตร - นายประสิทธิ์ หมู่ที่  2  ตำบลนาเรียง โดยใช้หินกรวดถมหลุม,บ่อปริมาตรไม่น้อยกว่า  60  ลบ.ม  พร้อมเกลี่ยผิวจราจรเรียบ  
-ซ่อมแซมถนนสายวัดใหญ่ - โคกทึง หมู่ที่  2  ตำบลนาเรียง  โดยรื้อและก่อสร้างถนนใหม่
ผิวจราจรคสล.ขนาดความกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  5.50  เมตร   หนา  0.15  ม.  หรือพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า  22  ตารางเมตร ตามแบบแปลนกรมการปกครอง  ท1  -  01   และก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.  (มอก.ชั้น 3)   ขนาด Ø  0.40  x 1.00  เมตร   จำนวน  6 ท่อน  ตามแบบแปลน อบต.  นาเรียง  เลขที่  นร. – 2/2551   
-ซ่อมแซมถนนสายวัดป่ายาง - บ้านสวนกลาง หมู่ที่ 1,2,3,4 ตำบลนาเรียง โดยใช้ดินลูกรังถมหลุม,บ่อ ปริมาตรไม่น้อยกว่า  28 ลบ.ม. และถมหินคลุกทับหน้าปริมาตรไม่น้อยกว่า 44 ลบ.ม  พร้อมเกลี่ย
ผิวจราจรเรียบ
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-ซ่อมแซมถนนสายนายขจร - ท่าข้าม หมู่ที่ 3 ตำบลนาเรียง โดยใช้ดินลูกรังถมหลุม,บ่อปริมาตรไม่น้อยกว่า 28 ลบ.ม. และถมหินคลุกทับหน้าปริมาตรไม่น้อยกว่า 32 ลบ.ม พร้อมเกลี่ยผิวจราจรเรียบ
-ซ่อมแซมถนนสายท่าหัก - บ้านแคว หมู่ที่  3  ตำบลนาเรียง โดยใช้หินคลุกถมหลุม,บ่อปริมาตรไม่น้อยกว่า  24  ลบ.ม.   พร้อมเกลี่ยผิวจราจรเรียบ
-ซ่อมแซมถนนสายวังน้ำดำ - ป่าเทียม หมู่ที่  3  ตำบลนาเรียง โดยใช้หินกรวดถมหลุม,บ่อปริมาตรไม่น้อยกว่า  20  ลบ.ม  พร้อมเกลี่ยผิวจราจรเรียบ  
-ซ่อมแซมถนนสายบ้านสวนกลาง - สุดเขตตำบล หมู่ที่ 4 ตำบลนาเรียง โดยใช้หินคลุกถมหลุม,บ่อปริมาตรไม่น้อยกว่า  32  ลบ.ม.   พร้อมเกลี่ยผิวจราจรเรียบ
-ซ่อมแซมถนนสายป่าเทียม - ทุ่งนาชง หมู่ที่  4  ตำบลนาเรียง โดยใช้หินกรวดถมหลุม,บ่อปริมาตรไม่น้อยกว่า  112  ลบ.ม  พร้อมเกลี่ยผิวจราจรเรียบ  
-ซ่อมแซมถนนสายไม้เรียง - หลวงครู หมู่ที่ 5,7 ตำบลนาเรียง โดยใช้หินคลุกถมหลุม,บ่อปริมาตรไม่น้อยกว่า  20  ลบ.ม  พร้อมเกลี่ยผิวจราจรเรียบ   
-ซ่อมแซมถนนสายกำแพงถม - บ้านใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลนาเรียง โดยใช้ดินลูกรังถมหลุม,บ่อปริมาตรไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม. และถมหินคลุกทับหน้าปริมาตรไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม พร้อมเกลี่ยผิวจราจรเรียบ
-ซ่อมแซมถนนสายบ้านในไร่ - หัวแพ  หมู่ที่  5  ตำบลนาเรียง  โดยใช้ดินลูกรังถมหลุม,บ่อปริมาตรไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม.และถมหินคลุกทับหน้าปริมาตรไม่น้อยกว่า 24 ลบ.ม พร้อมเกลี่ย ผิวจราจรเรียบ  และฝังท่อระบายน้ำ    คสล.  (มอก.ชั้น 3)   ขนาด1 Ø 0.60 x1.00  เมตร  จำนวน  1  จุด  รวมใช้ท่อ  7  ท่อน  ตามแบบแปลน อบต.นาเรียง   เลขที่  นร. – 2/2551   
-ซ่อมแซมถนนสายบ้านในไร่ - วังยาง  หมู่ที่  5  ตำบลนาเรียง  โดยฝังท่อ ระบายน้ำ    คสล.  (มอก.ชั้น 3)   ขนาด1 Ø 0.60 x1.00  เมตร  จำนวน  1  จุด   รวมใช้ท่อ  7  ท่อน  และ ฝังท่อ ระบายน้ำ   คสล.  (มอก.ชั้น 3)   ขนาด1 Ø 0.40 x1.00  เมตร  จำนวน  1  จุด   รวมใช้ท่อ  7  ท่อน  ตามแบบแปลน อบต.  นาเรียง   เลขที่  นร. – 2/2551   และถมหินคลุกหลังท่อระบายน้ำทั้ง  2  จุด  ปริมาตรไม่น้อยกว่า  8  ลบ.ม.  พร้อมเกลี่ยเรียบ
-ซ่อมแซมถนนสายอุทิศ หมู่ที่ 5 ตำบลนาเรียง โดยใช้หินคลุกถมหลุม,บ่อปริมาตรไม่น้อยกว่า  24  ลบ.ม  พร้อมเกลี่ยผิวจราจรเรียบ   
-ซ่อมแซมถนนสายกำแพงถม - โทเอก หมู่ที่ 5 ตำบลนาเรียง โดยใช้หินคลุกถมไหล่ทางปริมาตรไม่น้อยกว่า  20  ลบ.ม  พร้อมเกลี่ยผิวจราจรเรียบ
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-ซ่อมแซมถนนสายหนองบัว - ไสมูล หมู่ที่ 6 ตำบลนาเรียง โดยใช้ดินลูกรังถมหลุม,บ่อปริมาตรไม่น้อยกว่า  20  ลบ.ม. และถมหินคลุกทับหน้าปริมาตรไม่น้อยกว่า 20  ลบ.ม  พร้อมเกลี่ยผิวจราจรเรียบ
-ซ่อมแซมถนนสายหลวงครู - บ้านใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลนาเรียง โดยใช้ดินลูกรังถมหลุม,บ่อปริมาตรไม่น้อยกว่า  12  ลบ.ม. และถมหินคลุกทับหน้าปริมาตรไม่น้อยกว่า  24  ลบ.ม พร้อมเกลี่ยผิวจราจรเรียบ
-ซ่อมแซมถนนสายทุ่งน้อย - ป่าแผ้ว หมู่ที่ 6 ตำบลนาเรียง โดยใช้หินคลุกถมหลุม,บ่อปริมาตรไม่น้อยกว่า  20 ลบ.ม พร้อมเกลี่ยผิวจราจรเรียบ  และซ่อมแซมถนนคสล.บริเวณคอสะพานที่ชำรุดโดยใช้ยางมะตอยผสมสำเร็จรูปปูขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ปูยางมะตอยไม่น้อยกว่า  5  ตร.ม. พร้อมบดอัดแน่น
-ซ่อมแซมถนนสายบ้านนายแนบ - นางริ่น หมู่ที่ 7 ตำบลนาเรียง โดยใช้หินคลุกถมหลุม,บ่อปริมาตรไม่น้อยกว่า  8  ลบ.ม  พร้อมเกลี่ยผิวจราจรเรียบ   
-ซ่อมแซมถนนสายนายสมบูรณ์ - นายจำนงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลนาเรียง โดยใช้ดินลูกรังถมหลุม,บ่อปริมาตรไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม. และถมหินคลุกทับหน้าปริมาตรไม่น้อยกว่า  20 ลบ.ม พร้อมเกลี่ย
ผิวจราจรเรียบ
-ซ่อมแซมถนนสายบ้านในวัง   หมู่ที่ 8 ตำบลนาเรียง โดยใช้ดินลูกรังถมหลุม,บ่อปริมาตรไม่น้อยกว่า  12  ลบ.ม.  และถมหินคลุกทับหน้าปริมาตรไม่น้อยกว่า  36  ลบ.ม  พร้อมเกลี่ยผิวจราจรเรียบ
-ซ่อมแซมถนนสายป่ากิ่ว - ป่ายาง   หมู่ที่ 8 ตำบลนาเรียง โดยใช้ดินลูกรังถมหลุม,บ่อปริมาตรไม่น้อยกว่า  20  ลบ.ม. และถมหินคลุกทับหน้าปริมาตรไม่น้อยกว่า  32  ลบ.ม  พร้อมเกลี่ยผิวจราจรเรียบ
   บัดนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง  จะทำการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์  อปพร.
ตำบลนาเรียงดังกล่าว ในวันที่  10  กันยายน 2551   เวลา 10.30 น. ณ สถานที่ดำเนินโครงการ  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการตรวจรับงานจ้างตาม  วัน  เวลา ดังกล่าวด้วย
   ประกาศ  ณ  วันที่   3    เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2551
บุญเกียรติ  วงค์เกษร
(นายบุญเกียรติ  วงค์เกษร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
